
; ----------------------------------------------------------

        PUBLIC  $M_CLS_1
        IF1
        %out    ... Including message Class A
        ENDIF

; ----------------------------------------------------------

$M_CLASS_A_STRUC LABEL BYTE
        $M_CLASS_ID <0FFH,EXPECTED_VERSION,Class_A_MessageCount>

; ----------------------------------------------------------


$M_A_00001H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00001H,$M_A_00001H_MSG-$M_A_00001H_STRUC>

$M_A_00002H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00002H,$M_A_00002H_MSG-$M_A_00002H_STRUC>

$M_A_00003H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00003H,$M_A_00003H_MSG-$M_A_00003H_STRUC>

$M_A_00004H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00004H,$M_A_00004H_MSG-$M_A_00004H_STRUC>

$M_A_00005H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00005H,$M_A_00005H_MSG-$M_A_00005H_STRUC>

$M_A_00006H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00006H,$M_A_00006H_MSG-$M_A_00006H_STRUC>

$M_A_00007H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00007H,$M_A_00007H_MSG-$M_A_00007H_STRUC>

$M_A_00008H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00008H,$M_A_00008H_MSG-$M_A_00008H_STRUC>

$M_A_00009H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00009H,$M_A_00009H_MSG-$M_A_00009H_STRUC>

$M_A_0000AH_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <0000AH,$M_A_0000AH_MSG-$M_A_0000AH_STRUC>

$M_A_0000BH_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <0000BH,$M_A_0000BH_MSG-$M_A_0000BH_STRUC>

$M_A_0000CH_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <0000CH,$M_A_0000CH_MSG-$M_A_0000CH_STRUC>

$M_A_0000DH_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <0000DH,$M_A_0000DH_MSG-$M_A_0000DH_STRUC>

$M_A_0000EH_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <0000EH,$M_A_0000EH_MSG-$M_A_0000EH_STRUC>

$M_A_0000FH_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <0000FH,$M_A_0000FH_MSG-$M_A_0000FH_STRUC>

$M_A_00010H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00010H,$M_A_00010H_MSG-$M_A_00010H_STRUC>

$M_A_00011H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00011H,$M_A_00011H_MSG-$M_A_00011H_STRUC>

$M_A_00012H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00012H,$M_A_00012H_MSG-$M_A_00012H_STRUC>

$M_A_00013H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00013H,$M_A_00013H_MSG-$M_A_00013H_STRUC>

$M_A_00014H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00014H,$M_A_00014H_MSG-$M_A_00014H_STRUC>

$M_A_00015H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00015H,$M_A_00015H_MSG-$M_A_00015H_STRUC>

$M_A_00016H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00016H,$M_A_00016H_MSG-$M_A_00016H_STRUC>

$M_A_00017H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00017H,$M_A_00017H_MSG-$M_A_00017H_STRUC>

$M_A_00019H_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <00019H,$M_A_00019H_MSG-$M_A_00019H_STRUC>

$M_A_0001AH_STRUC LABEL BYTE
        $M_ID   <0001AH,$M_A_0001AH_MSG-$M_A_0001AH_STRUC>

; ----------------------------------------------------------


$M_A_00001H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00001H_END-$M_A_00001H_MSG-1
        DB      "Incorrect DOS version",CR,LF
$M_A_00001H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00002H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00002H_END-$M_A_00002H_MSG-1
        DB      CR,LF
$M_A_00002H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00003H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00003H_END-$M_A_00003H_MSG-1
        DB      "Invalid parameter",CR,LF
$M_A_00003H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00004H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00004H_END-$M_A_00004H_MSG-1
        DB      "Do not specify filename(s)",CR,LF
        DB      	"Command Format: DISKCOPY d: d: [/1]",CR,LF
$M_A_00004H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00005H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00005H_END-$M_A_00005H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Invalid drive specification",CR,LF
        DB      	"Specified drive does not exist",CR,LF
        DB      	"or is non-removable",CR,LF
$M_A_00005H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00006H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00006H_END-$M_A_00006H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Cannot DISKCOPY to or from",CR,LF
        DB      	"a network drive",CR,LF
$M_A_00006H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00007H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00007H_END-$M_A_00007H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Formatting while copying",CR,LF
$M_A_00007H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00008H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00008H_END-$M_A_00008H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Insert SOURCE diskette in drive %1:",CR,LF
$M_A_00008H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00009H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00009H_END-$M_A_00009H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Insert TARGET diskette in drive %1:",CR,LF
$M_A_00009H_END LABEL BYTE
  
$M_A_0000AH_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_0000AH_END-$M_A_0000AH_MSG-1
        DB      "Make sure a diskette is inserted into",CR,LF
        DB      	"the drive and the door is closed",CR,LF
$M_A_0000AH_END LABEL BYTE
  
$M_A_0000BH_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_0000BH_END-$M_A_0000BH_MSG-1
        DB      CR,LF,"Target diskette may be unusable",CR,LF
$M_A_0000BH_END LABEL BYTE
  
$M_A_0000CH_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_0000CH_END-$M_A_0000CH_MSG-1
        DB      CR,LF,"Target diskette unusable",CR,LF
$M_A_0000CH_END LABEL BYTE
  
$M_A_0000DH_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_0000DH_END-$M_A_0000DH_MSG-1
        DB      "Not ready",CR,LF
$M_A_0000DH_END LABEL BYTE
  
$M_A_0000EH_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_0000EH_END-$M_A_0000EH_MSG-1
        DB      "Write protect error",CR,LF
$M_A_0000EH_END LABEL BYTE
  
$M_A_0000FH_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_0000FH_END-$M_A_0000FH_MSG-1
        DB      "Press any key to continue . . .",CR,LF
$M_A_0000FH_END LABEL BYTE
  
$M_A_00010H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00010H_END-$M_A_00010H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Copy another diskette (Y/N)? "
$M_A_00010H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00011H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00011H_END-$M_A_00011H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Copying %1 tracks",CR,LF
        DB      	"%2 Sectors/Track, %3 Side(s)",CR,LF
$M_A_00011H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00012H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00012H_END-$M_A_00012H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Drive types or diskette types",CR,LF
        DB      	"not compatible",CR,LF
$M_A_00012H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00013H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00013H_END-$M_A_00013H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Unrecoverable read error on drive %1",CR,LF
        DB      	"Side %2, track %3",CR,LF
$M_A_00013H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00014H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00014H_END-$M_A_00014H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Unrecoverable write error on drive %1",CR,LF
        DB      	"Side %2, track %3",CR,LF
$M_A_00014H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00015H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00015H_END-$M_A_00015H_MSG-1
        DB      CR,LF,"Copy process ended",CR,LF
$M_A_00015H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00016H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00016H_END-$M_A_00016H_MSG-1
        DB      CR,LF,"SOURCE diskette bad or incompatible"
$M_A_00016H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00017H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00017H_END-$M_A_00017H_MSG-1
        DB      CR,LF,"TARGET diskette bad or incompatible"
$M_A_00017H_END LABEL BYTE
  
$M_A_00019H_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_00019H_END-$M_A_00019H_MSG-1
        DB      "Insufficient memory",CR,LF
$M_A_00019H_END LABEL BYTE
  
$M_A_0001AH_MSG LABEL BYTE
        DB      $M_A_0001AH_END-$M_A_0001AH_MSG-1
        DB      "Volume Serial Number is %1-%2",CR,LF
$M_A_0001AH_END LABEL BYTE
  
; ----------------------------------------------------------

Class_A_MessageCount EQU     25

; ----------------------------------------------------------

        IF      FARmsg
$M_CLS_1 PROC FAR
        ELSE
$M_CLS_1 PROC NEAR
        ENDIF

        PUSH    CS
        POP     ES
        LEA     DI,$M_CLASS_A_STRUC
        ADD     CX,$-$M_CLASS_A_STRUC
        RET

$M_CLS_1 ENDP

; ----------------------------------------------------------

